#
# vga/post-stop
#

if [[ -e /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch ]]; then
	case ${1} in
		(intel|radeon|nouveau)
			echo ON >/sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch;;
		(*) ;;
	esac
fi

#
# vim:fenc=utf-8:ft=sh:ci:pi:sts=0:sw=4:ts=4:
#
