#
# vga/scripts/nouveau.stop
#


#
# FIXME: Comment out & edit if necessary to unload
#        nouveau/drm/kms/ttm i.e. to be able to load nVidia.
#
if [[ ! -e sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch ]]; then
	echo 0 >/sys/class/vtconsole/vtcon1/bind
	if ! rmmod nouveau; then
		die "Failed to remove ${1} kernel module"
	else
		[[ -x /etc/init.d/consolefont ]] &&
		/etc/init.d/consolefont restart
		rmmod ttm
		rmmod drm_kms_helper
		rmmod dri
	fi
fi

#
# vim:fenc=utf-8:ft=sh:ci:pi:sts=0:sw=4:ts=4:
#
